|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No.  Trama | | Tamaño  (bytes) | SAPo | | Campo de Control (en binario)  M  SS  relleno | | | | | | | | Tipo de Trama | | N(s) | N(r) | | P/F | **0002b39caeba-0002b39cdf1b** | |
| 1 | | 3 | F0 | | 7F=0111 1111 (01111=15) | | | | | | | | T-U | |  |  | | 1P=comando | SABME, P | |
| 2 | | 3 | F1 | | 73=0111 0011 (01100=12) | | | | | | | | T-U | |  |  | | 1F=respuesta | UA, F | |
| 3 | | 4 | F0 | | 0101=0000 0001 0000 0001 | | | | | | | | T-S | |  | 0 | | 1P=comando | RR, P | |
| 4 | | 4 | F1 | | 0101=0000 0001 0000 0001 | | | | | | | | T-S | |  | 0 | | 1F=respuesta | RR, F | |
| 5 | | 18 | F0 | | 0001=0000 0000 0000 0001 | | | | | | | | T-I | | 0 | 0 | | 1P=comando | I, P | |
| 6 | | 18 | F0 | | 00030E00FFEF1781BC0523007F00237F=0000 0000 0000 0011 0000 1110 0000 0000 1111 1111 1110 1111 0001 0111 1000 0001 1011 1100 0000 0101 0010 0011 0000 0000 0111 1111 0000 0000 0010 0011 0111 1111 | | | | | | | | T-I | | 0 | 1 | | 1P=comando | , P | |
| 7 | | 4 | F1 | | 0103=0000 0001 0000 0011 | | | | | | | | T-S | |  | 1 | | 1F=respuesta |  | |
| 8 | | 4 | F1 | | 0103=0000 0001 0000 0011 | | | | | | | | T-S | |  | 1 | | 1F=respuesta |  | |
| 9 | | 10 | F0 | | 02020E00FFEF1604=0000 0010 0000 0010 0000 1110 0000 0000 1111 1111 1110 1111 0001 0110 0000 0100 | | | | | | | | T-I | | 1 | 1 | | 0P= |  | |
| 10 | | 4 | F1 | | 0104=0000 0001 0000 0100 | | | | | | | | T-S | |  | 2 | | 0F= |  | |
| 11 | | 10 | F0 | | 02040E00FFEF160C=0000 0010 0000 0100 0000 1110 0000 0000 1111 1111 1110 1111 0001 0110 0000 1100 | | | | | | | | T-I | | 1 | 2 | | 0P= |  | |
| 12 | | 4 | F1 | | 0104=0000 0001 0000 0100 | | | | | | | | T-S | |  | 2 | | 0F= |  | |
| 13 | | 10 | F0 | | 04040E00FFEF160C=0000 0100 0000 0100 0000 1110 0000 0000 1111 1111 1110 1111 0001 0110 0000 1100 | | | | | | | | T-I | | 2 | 2 | | 0P= |  | |
| 14 | | 4 | F1 | | 0106=0000 0001 0000 0110 | | | | | | | | T-S | |  | 3 | | 0F= |  | |
| 15 | | 10 | F0 | | 04060E00FFEF160C=0000 0100 0000 0110 0000 1110 0000 0000 1111 1111 1110 1111 0001 0110 0000 1100 | | | | | | | | T-I | | 2 | 3 | | 0P= |  | |
| 16 | | 4 | F1 | | 0106=0000 0001 0000 0110 | | | | | | | | T-S | |  | 3 | | 0F= |  | |
| 17 | | 10 | F0 | | 06060E00FFEF160C=0000 0110 0000 0110 0000 1110 0000 0000 1111 1111 1110 1111 0001 0110 0000 1100 | | | | | | | | T-I | | 3 | 3 | | 0P= |  | |
| No.  Trama | | Tamaño  (bytes) | SAPo | | | Campo de Control (en binario)  M  SS  relleno | | | | Tipo de Trama | | N(s) | | N(r) | | | | P/F | **0002b39caeba-0002b39cdf1b** | |
| 18 | | 4 | F1 | | | 0108=0000 0001 0000 1000 | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |
| 19 | | 4 | F1 | | | 0108=0000 0001 0000 1000 | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |
| 20 | | 10 | F0 | | | 08080E00FFEF160C=0000 1000 0000 1000 0000 1110 0000 0000 1111 1111 1110 1111 0001 0110 0000 1100 | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |
| 21 | | 4 | F1 | | | 010A=0000 0001 0000 1010 | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |
| 22 | | 4 | F1 | | | 010A=0000 0001 0000 1010 | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |
| 23 | | 9 | F0 | | | 0A0B0E00FFEF14=0000 1010 0000 1011 0000 1110 0000 0000 1111 1111 1110 1111 0001 0100 | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |
| 24 | | 4 | F1 | | | 010D=0000 0001 0000 1101 | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |
| 25 | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |
| 26 | | 10 | F0 | | | 0C0A0E00FFEF1604=0000 1100 0000 1010 0000 1110 0000 0000 1111 1111 1110 1111 0001 0110 0000 0100 | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |
| 27 | | 10 | F0 | | | 0A0E0E00FFEF160C=0000 1010 0000 1110 0000 1110 0000 0000 1111 1111 1110 1111 0001 0110 0000 1100 | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |
| 28 | | 9 | F0 | | | 0E0D0E00FFEF14=0000 1110 0000 1101 0000 1110 0000 0000 1111 1111 1110 1111 0001 0100 | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |
| 29 | | 4 | F1 | | | 0111=0000 0001 0001 0001 | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |
| 30 | | 9 | F0 | | | 100D0E00FFEF18=0001 0000 0000 1101 0000 1110 0000 0000 1111 1111 1110 1111 0001 1000 | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |
| 31 | | 4 | F1 | | | 0113=0000 0001 0001 0011 | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |
| 32 | | 3 | F0 | | | 53=0101 0011 | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |
| 33 | | 3 | F1 | | | 73=0111 0011 | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |
|  | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |
| 6 bytes | | | 6 bytes | | | 2 bytes | 1 byte | 1 byte | | 1 ó 2 bytes | | | | | | variable | | | variable | |
| Dir. Destino | | | Dir . Origen | | | Tamaño | SAP Destino | SAP Origen | | Control | | | | | | Información | | | Relleno | |