

**Instituto**

**Politécnico**

**Nacional**

**Escuela Superior de Cómputo**

**Practica: Enrutamiento Estático**

**Materia:**

Redes de computadoras

**Grupo:**

2CM10

**Grupo:**

Cortez Duarte Nidia Asunción

**Integrantes:**

Castro Cruces Jorge Eduardo

**Fecha:**

Martes, marzo 3, 2020

Tabla subred 201.1.1.0/24

4 bits prestados

/27 = 255.255.255.224

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subred | Dirección Subred | Rango | Broadcast | Default Gateway |
| 0 | 201.1.1.0 | 201.1.1.1 – 201.1.1.30 | 201.1.1.31 | 201.1.1.30 |
| 1 | 201.1.1.32 | 201.1.1.33 – 201.1.1.62 | 201.1.1.63 | 201.1.1.62 |
| 2 | 201.1.1.64 | 201.1.1.65 – 201.1.1.94 | 201.1.1.95 | 201.1.1.94 |
| 3 | 201.1.1.96 | 201.1.1.97 – 201.1.1.126 | 201.1.1.127 | 201.1.1.126 |
| 4 | 201.1.1.128 | 201.1.1.129 – 201.1.1.158 | 201.1.1.159 | 201.1.1.158 |
| 5 | 201.1.1.160 | 201.1.1.161 – 201.1.1.190 | 201.1.1.191 | 201.1.1.190 |
| 6 | 201.1.1.192 | 201.1.1.193 – 201.1.1.222 | 201.1.1.223 | 201.1.1.222 |
| 7 | 201.1.1.224 | 201.1.1.225 – 201.1.1.254 | 201.1.1.255 | 201.1.1.254 |